**宜兴市公用建环资源循环利用有限公司**

**5吨绿化喷洒车采购澄清公告**

本次就宜兴市公用建环资源循环利用有限公司对5吨绿化喷洒车组织公开招标，已于2022年2月21日发布了招标公告，现发布第1次澄清公告。

**一、原招标文件主要信息**

1、项目名称：5吨绿化喷洒车采购

2、项目编号：YXGYJT202202005

3、公告日期：2022年2月21日

4、第一次更正公告日期：2022年2月24日

5、公告媒体：宜兴市公用产业集团有限公司网站

**二、澄清信息**

1、原招标文件中：

本次采购项目的要求及数量详见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 项目 | | 技术参数要求 |
| 5吨绿化喷洒车 | 发动机排放 | | 国Ⅵ |
| 燃油种类 | | 柴油 |
| 底盘发动机功率（kw） | | ≥110 |
| 满载最大总质量（kg） | | ≥11995 |
| 整备质量（kg） | | ≤5060 |
| 额定载质量（kg） | | ≤6740 |
| 最高车速（km/h） | | 79 |
| 轴距（mm） | | ≥4700 |
| 接近角/离去角（°） | | ≤13/10 |
| 外形尺寸（长×宽×高）(mm) | | ≥7325×2165×2612 |
| 罐体容积(m3) | | ≥7 |
| 助力 | | 方向助力 |
| 水罐最大容积 | | ≥8 |
| 清洗水最大压力（MPa） | | ≥1.1 |
| 清洗水流量（L/min） | | 480-900 |
| 鸭嘴前冲洗宽度（m） | | ≥8 |
| 中圆锥喷嘴冲洗宽度（m） | | ≥24 |
| 水枪射程（m） | | ≥38 |
| 水泵扬程（m） | | ≥90 |
| 柴油发电机组 | 额定电压（V） | ≥380 |
| 额定输出功率（kW） | ≥7 |

现修改为：

本次采购项目的要求及数量详见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 项目 | | 技术参数要求 |
| 5吨绿化喷洒车 | 发动机排放 | | 国Ⅵ |
| 燃油种类 | | 柴油 |
| 底盘发动机功率（kw） | | ≥110 |
| 满载最大总质量（kg） | | ≥11995 |
| 整备质量（kg） | | ≤5100 |
| 额定载质量（kg） | | ≤7000 |
| 最高车速（km/h） | | 79 |
| 轴距（mm） | | ≥4700 |
| 接近角/离去角（°） | | ≤21/10.4 |
| 外形尺寸（长×宽×高）(mm) | | ≥7325×2165×2612 |
| 罐体容积(m3) | | ≥7 |
| 助力 | | 方向助力 |
| 水罐最大容积 | | ≥8 |
| 清洗水最大压力（MPa） | | ≥1.1 |
| 清洗水流量（L/min） | | 480-900 |
| 鸭嘴前冲洗宽度（m） | | ≥8 |
| 中圆锥喷嘴冲洗宽度（m） | | ≥24 |
| 水枪射程（m） | | ≥38 |
| 水泵扬程（m） | | ≥90 |
| 柴油发电机组 | 额定电压（V） | ≥380 |
| 额定输出功率（kW） | ≥7 |

2、原开标时间不变。

**三、本次澄清联系事项：**

|  |
| --- |
| 采购人：宜兴市公用建环资源循环利用有限公司  联系人：刘先生  联系电话：0510-80718885  联系地址：宜兴市环科园绿园路528号  邮政编码：214200 |