**[国企采购]宜兴水务集团氿滨东厂所需钢材等材料采购**

**更正公告**

项目编号：YXGYJT202311025

本次就宜兴水务集团氿滨东厂所需钢材等材料采购进行公开招标，已于2023年12月6日发布了招标公告，现发布第1次更正公告

一、项目基本情况

1、原公告的采购项目编号：YXGYJT202311025

2、原公告的采购项目名称：宜兴水务集团氿滨东厂所需钢材等材料采购

3、首次公告日期：2023年12月6日

二、更正信息

1、更正事项：□采购公告 √采购文件 □采购结果

2、更正内容：

原 开标一览表

生产中心办公楼后浇筑场地及搭建车棚等改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 不含税合价（元） | 增值税税额（13点专票） | 备注 |
| 1 | 7.5cm防火岩棉夹芯板瓦楞板 | m2 | 65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 80\*80\*3横梁及立柱： | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 3 | 80\*40\*3横档： | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | 250\*250\*20铁板预埋安装 | 块 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

氿滨西厂储藏室搭建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 不含税合价（元） | 增值税税额（13点专票） | 备注 |
| 1 | 7.5cm岩棉夹芯板平板墙 | m2 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7.5cm岩棉夹芯板平板封顶 | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 80\*40\*3镀锌方管 | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

氿滨东厂区一期、二期滤池遮光板维修工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 不含税合价（元） | 增值税税额（13点专票） | 备注 |
| 1 | 0.5mm厚201不锈钢折瓦楞板（1米宽折0.84米） | m | 512 |  |  |  |  |  |
| 2 | 50\*50\*1.2mm不锈钢方管（实厚） | m | 160 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

更正为：

开标一览表

生产中心办公楼后浇筑场地及搭建车棚等改造项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 不含税合价（元） | 增值税税额（13点专票） | 备注 |
| 1 | 7.5cm防火岩棉夹芯板瓦楞板（上下彩钢瓦的厚度0.426+0.5） | m2 | 65 |  |  |  |  |  |
| 2 | 80\*80\*3镀锌方管横梁及立柱： | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 3 | 80\*40\*3镀锌方管横档： | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 4 | 250\*250\*20铁板预埋安装 | 块 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

氿滨西厂储藏室搭建工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 不含税合价（元） | 增值税税额（13点专票） | 备注 |
| 1 | 7.5cm岩棉夹芯板平板墙（上下彩钢瓦的厚度0.426+0.5） | m2 | 40 |  |  |  |  |  |
| 2 | 7.5cm岩棉夹芯板平板封顶（上下彩钢瓦的厚度0.426+0.5） | m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | 80\*40\*3镀锌方管 | m | 6 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

氿滨东厂区一期、二期滤池遮光板维修工程

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称及特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 含税单价（元） | 含税合价（元） | 不含税合价（元） | 增值税税额（13点专票） | 备注 |
| 1 | 0.5mm厚201不锈钢折瓦楞板（1米宽折0.84米） | m | 512 |  |  |  |  |  |
| 2 | 50\*50\*1.2mm不锈钢方管（实厚） | m | 160 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

三、本次招标联系事项：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 联系方式  | 采购人 | 采购人：宜兴水务集团有限公司联系人：吴先生联系电话：0510-80718867联系地址：无锡市宜兴市环科园绿园路528科技孵化园内邮政编码：214200邮政编码：214200 |
| 监管部门 | 采购监督管理及投诉处理主体：宜兴市公用环保集团有限公司联系地址：中国宜兴环保科技工业园科技孵化园绿园路528号联系电话：0510-80702109 |

宜兴水务集团有限公司

2023年12月7日